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项目名称：花溪街道荷花坪社区卫生服务中心标识标牌设计制作服务
采购单位：重庆市巴南区第二人民医院





二〇二六年九月
一、采购项目
花溪街道荷花坪社区卫生服务中心标识标牌设计制作服务项目，项目编号BNQHXYY2026040，项目预算6.1786万元。
上述项目实施内容及相关要求详见本文件第六条“服务要求”。
    二、资金来源
自筹   
    三、资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目的特定资格要求：
无
四、有关说明
（一） 报名方式
1.拟参与比价的供应商通过重庆市巴南区第二人民医院网站（http://bnqhxyy.cn/）获取本项目比价文件（不提供现场发售）。
2.拟参选的供应商报名获取比价文书后均视为已知晓所有比价实质性内容，且认同相关要求。
（二）响应文书递交时间：2026年9月8日北京时间14:00—14:30；递交地点：重庆市巴南区第二人民医院财务科采购办公室。
（三）比价地点：重庆市巴南区第二人民医院临时办公用房会议室。
（四）其他
本项目不接受联合体投标。
五、比价有关规定
（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目中同时参与比价采购。
（二）同一合同包的货物，制造商参与比价的，不得再委托代理商参与。
（三）凡有意参加比价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市巴南区第二人民医院网站（http://bnqhxyy.cn/）下载查看本项目需求文件以及变更公告等比价采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有比价采购实质性要求内容。
（四）无论比价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。
（五）供应商不得围标、串标，如违反采购相关法律法规，将纳入失信供应商处理。
（六）供应商必须严格按照货物要求及商务条款投报与之要求相符或高于的货物及服务，若其中任意条款不能满足，则视为无效报价。
（七）成交供应商提供的货物必须符合相关行业标准，如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。
六、服务要求
（一）项目概况
1.服务内容：花溪街道荷花坪社区卫生服务中心标识标牌现场勘测、方案设计、样品确认、制作、运输、安装、调试、成品保护、垃圾清运、售后质保全流程服务。
（二）设计服务要求
1.合同签订后2个工作日内完成现场实地勘测，出具全套深化设计方案，提交采购人审核。
2.根据采购人意见免费修改设计方案，直至确认定稿，未经采购人确认不得进入生产制作环节。
3.磁吸类、可更换宣传栏内容预留后期更新替换的工艺条件，方便采购人后续更换宣传内容。
（三）质量要求
1.全部成品为全新合格产品，不得使用翻新、二手材料。所有板材、金属、实木、油漆、胶水等辅材须环保无刺鼻异味。
2.安装作业前对墙面、地面、门窗等原有设施做好成品保护。严禁未经采购人许可使用打孔、打钉等破坏墙体、装饰面的安装方式；如确需打孔固定，必须提前征得采购人同意；所使用的粘贴胶剂要求易剥离，拆除后不留残胶、污渍，不得损伤原有墙面、漆面。
3.现场施工过程中做到文明施工，做好安全防护，施工产生的包装、边角废料每日及时清运离场，保持现场整洁。
4.金属类（镀锌板）构件：激光切割、焊接打磨平整，除锈处理后喷漆、丝印，漆面均匀无流挂、掉漆、毛刺。
5.亚克力、PVC类产品：切割边缘光滑无毛刺，UV打印图案清晰、色彩准确，无晕染、漏印。
6.实木构件（线条、角花、雕刻门牌）：木材无开裂、变形、虫眼，打磨光滑，漆面均匀；角花尺寸根据现场实际适配调整。











重庆市巴南区第二人民医院
[bookmark: _GoBack]
	标识标牌制作清单表

	序号
	名称
	规格
	预估数量
（以实际为准）
	单位
	单项最高限价（元）
	备注

	1
	党建
	预估尺寸：2.78*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	1
	个
	6500
	

	2
	职工小家
	预估尺寸：1.6*2.0m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	1
	个
	3000
	

	3
	儿保室文化墙
	预估尺寸：3.38*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	1
	个
	7500
	

	4
	医生资料
	预估尺寸3*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	1
	个
	6900
	

	5
	社区医院简介
	预估尺寸：2.14*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	1
	个
	4880
	

	6
	健康教育专栏
	预估尺寸：1.5*2.8m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.2*2.4m 5mmpvc
	1
	个
	3700
	

	7
	制度牌
	40*60cm木质边框广告框（含有机片、底板及挂钩）+3mmPvc
	20
	个
	240
	

	8
	提示牌
	0.3*0.2m 3mm亚克力
	20
	个
	30
	

	9
	门牌
	40*25cm双层镀锌板
	20
	个
	220
	

	10
	大门腰线
	超透贴/磨砂贴UV打印：
1.03*0.15m*2
1.02*0.15m*2                                0.71*0.15m*2
	1
	个
	100
	

	11
	预检分诊座牌
	30*28cm  3mm亚克力打印热弯
	1
	个
	80
	

	12
	指引吊牌
	预估尺寸：30*80cm，材质：双层镀锌板喷漆吊牌
	1
	个
	1000
	

	13
	地贴
	2*0.2m 黑胶斜纹地贴
	1
	个
	35
	

	14
	中医宣传
	0.4*0.7m镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+0.4*0.4m 5mmpvc
	1
	个
	500
	

	15
	中医馆墙面实木线条
	宽度8-10公分实木线条
	85.3
	米
	35
	

	16
	中医馆墙面实木小线条
	宽度2-3公分实木线条
	69
	米
	20
	

	17
	中医馆墙面角花
	大小适宜的实木角花
	48
	个
	135
	

	18
	展示柜实木小线条
	宽度1-2公分实木线条
	38.4
	米
	15
	

	19
	实木雕刻门牌
	40*25cm
	6
	块
	200
	

	20
	天花实木线条
	宽度4-5公分实木线条
	48
	米
	35
	

	21
	顶部边吊石膏板吊顶
	边吊预计30-35公分
	33
	米
	70
	

	22
	灯槽实木线条
	灯槽立面，高度
	25.6
	米
	27
	

	23
	边吊做腻子乳胶漆
	边吊腻子乳胶漆3底2面
	14.8
	平方
	33
	


注：清单所列规格尺寸均为预估参考尺寸，最终制作尺寸以现场勘测后实际确认尺寸为准，供应商需根据现场实地条件对标牌尺寸进行合理适配调整，调整方案须报采购人审核确认后方可实施。


七、商务条款
[bookmark: _Toc267320049]（一）实施时间、地点及验收方式
1.实施时间
自采购合同签订生效之日起至项目全部完工验收合格为止，合同签订后5个工作日内完成全部深化设计确认、产品制作、现场安装施工工作并具备验收条件。
2.交货地点
花溪街道荷花坪社区卫生服务中心
3.验收方式
[bookmark: _Toc267320050]1.由采购人负责组织验收。
2.验收标准：按采购文件规定、制作图纸、合同约定进行验收，如验收达不到规定要求，需在采购人要求的限时内重新制作，费用由成交供应商自理，如对采购人造成损失的，供应商承担责任，并赔偿所造成的损失。
（二）质量保证及售后服务
[bookmark: _Toc267320051]1.质保期限
自项目整体验收合格签字之日起，全部产品及施工质保期不少于12个月（一年）；属于国家三包目录产品，质保期不低于国家三包规定。质保期内因产品本身质量、制作、安装工艺问题发生损坏、脱落、褪色、开裂，供应商免费维修、更换材料并上门施工。
2.售后服务
（1）投标人在质量保证期内应当为采购人提供技术支持和咨询服务，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）对于出现不符合质量标准的产品包退包换；投标方须于接到采购人售后服务通知的1个工作日内，派专业人员上门处理相关服务需求。
（3）成交供应商须严格按照采购人确认的设计方案完成供货及安装到位；若出现工期严重滞后、产品质量不达标、拒不配合修改整改等违约情形，采购人有权终止合同，停止支付项目款项，供应商需要承担由此带来的全部损失。
3.质保期外服务要求
质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。
（三）项目报价
1.本次报价须为人民币报价，投标人按照统一折扣进行填报，折扣报价不得超过100%。
2.折扣填报说明：例如投标供应商在本项目投标报价为90%。（以党建为例，该项目成交金额为：6500元/个*90%=5850元/个）。其他项目以此类推。
3.未按采购人要求报价或超过单价最高限价或漏报影响评标结果的，视为未完全响应。
4.本项目供应商报价包含但不限于所需货物原材料费、制作加工费、质保费、仓储运输费、装卸费、保险费、包装费、安装费、调换服务费、型号更换的损耗、各种应纳的税费和与本项目有关的其他费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（三）付款方式
成交供应商完成所有项目，采购人验收合格后，据实结算。成交供应商开具正规发票，采购人根据发票金额于15个工作日内支付（单项成交价格×数量，汇总后形成总价），实际支付价格不超过项目总限价。
（四）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（五）其他
其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。
八、文件制作要求
参选供应商提供的所有资料无论中选与否，均不予退还。本比价文书中要求的所有资料，参选供应商必须提供真实且准确的，若参选供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由参选供应商承担，并按有关规定进行严肃处理。
比价文书一式两份（正副本），正副本均由资质证明文件、技术文件及报价文件组成。资质证明文件、技术文件及报价文件按A4纸规格装订成一本，然后用信封密封并在信封封面标明项目名称、文件类别、参选供应商名称等，最后将两个信封装入一个大袋。大袋封面上注明项目名称、参选供应商名称及“不准提前启封”字样。信封和大袋的封口须加盖参选供应商公章。未按规定密封，可能导致比价文书被拒绝接收。比价文书制作要求如下：
(一) 资质文件部分
1.一般资质文件内容要求
（1）具有独立承担民事责任的能力；
检查内容：供应商法人营业执照（复印件）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比价。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
上述2-5项检查内容：供应商提供基本资格承诺函。（格式附后）
其中第4项，如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。（法人参加的不需要）
2.特定资格条件
无
以上证照必须年审合格，且在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；
（二）技术文件部分
响应文件与比价文件中服务要求和商务条款参数差异表(应对服务要求、商务条款中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；
（三）报价文件部分
九、成交供应商确定
（一）评审办法
1、评审小组将依照本比价文书相关规定对投标文件进行资质先审，资质合格再对技术文件进行评审，均合格再根据报价文件按照由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。
（二）评审细则：
1、资格符合性检查
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；
2.供应商法定代表人身份证明书和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”。其中第4项，如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明（法人参加的则不需要）


	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	无

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无

	（二）
	保证金
	无


2、对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	采购文件签署
	根据采购文件中相关签字，检查法定代表人或其授权代表人的签字是否齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	根据采购文件中的法人证书及委托书，检查法定代表人身份证明及授权委托书有效性，是否签章齐全。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	采购文件份数
	提供采购文件正副本各1份。

	2
	完整性审查
	采购文件内容
	对采购文件服务要求、商务条款进行实质性响应。要求提供的资料是否完整。


（三）成交供应商的确定
1、成交方法：最低价成交法。依照本比价文书相关规定对服务要求、商务条款均能满足实质性响应要求且所提交的报价最低（折扣率最低）的供应商为此项目成交供应商。如报价最低供应商为2个或以上者，以报名的先后顺序确定项目成交供应商。
2、若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。
（四）结果公示：成交结果在重庆市巴南区第二人民医院官网上公告,公告时间为1个工作日。
九、无效报价情形
（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合比价文书资质文件内容要求的）；
（二）比价文件未密封的；
（三）比价文件逾期送达的；
（四）没有按照比价文书要求由比价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；
（五）报价超过最高限价的；
（六）未完全响应本比价文书技术方案及商务条款的；
（七）比价文件有多个投报方案或报价的；
（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，在同一项目报价均无效；
（九）供应商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，不能证明其报价合理性的；
（十）比价文件附有采购人不能接受的条件。
（十一）未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；
十、废标条款
有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：
（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（二）因重大变故，采购任务取消的。
十一、签订采购合同
成交供应商应在成交公示期满后10个日历日内与采购人签订采购合同。成交供应商无故逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，将取消其成交资格，并记入不诚信记录。
十二、项目联系人
联系人：服务要求咨询岑老师（党办）      联系电话：023-62869228
        采购文书制作吴老师（采购办）   联系电话：023-62867363
比价文件格式

1、比价文件大信封封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××



比　价　文　件











不准在  年  月  日北京时间下午前启封

投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日

2.比价文件资质部分
××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××



比　价　文　件
资质文件部分


















投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日
供应商编制响应文件要求

一、供应商资格条件（提供营业执照）
   
    


























二、法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：
采购项目编号：

致：（采购单位名称）：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。



                                      （供应商公章）

                                        年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）













三、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：
        （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的比价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                          法定代表人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          




（供应商公章）
年   月   日 





四、授权代表设备缴纳证明
如授权代表参与投标的还需提供该项目授权代表近三个月缴纳社会保险参保证明。（法人参加的则不需要）




























五、基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                （采购人名称）：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

                                 （供应商公章）

                                  年   月   日








六、承诺函

承诺函
（采购人名称）：
我方经详细研究，决定参加_______________（项目名称）的比价采购。
1.我方愿意按照比价采购文件中的一切要求，提供本项目合格服务。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正副本各一份。
3.我方承诺：本次比价采购的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个比价采购过程中，我方若有违规行为，按照国家相关法律法规，接受处罚。
6.我方若为成交公司，将按照比价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。







                           供应商名称（公章）：
                              年    月   日



3.比价文件技术部分
××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××



比　价　文　件
技术文件部分
















投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日

六、技术部分响应情况
（一）服务要求和商务条款差异表(供应商对服务要求和商务条款进行逐一应答，还需注明该条款在比价文件中的对应页码)；
（二）其他必要资料




















技术部分响应文件内容及格式
（一）技术需求和商务条款差异表(供应商对参数条款和商务条款进行逐一应答，还需注明该条款在比价文件中的对应页码)；
服务要求响应差异表
项目编号：
项目名称：
	序号
	采购需求
	差异或响应
	差异说明
	比价文件对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、应对服务要求中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。
2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。
3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术要求优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应服务要求低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。
4、该表可扩展；
商务条款响应差异表
项目编号：
项目名称：

	序号
	采购需求
	差异或响应
	差异说明
	比价文件对应页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、应对商务条款中的所有条款进行逐一应答，还需在“比价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。
2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。
3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，商务条款优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应商务条款低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。
4、该表可扩展；



（二）其他必要资料

























4.比价文件报价部分
××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××



比　选　文　件
报价文件部分

















投标人：　　　　　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）
　　年　　月　　日
七、项目报价

统一折扣率：          （备注：不得不高于100%）

	序号
	名称
	规格
	单位   
	最高限价     （元）
	统一折扣率
	折后价（元）

	1
	党建
	预估尺寸：2.78*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	个
	6500
	
	

	2
	职工小家
	预估尺寸：1.6*2.0m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	个
	3000
	
	

	3
	儿保室文化墙
	预估尺寸：3.38*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	个
	7500
	
	

	4
	医生资料
	预估尺寸3*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	个
	6900
	
	

	5
	社区医院简介
	预估尺寸：2.14*2.55m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.1mm磁吸贴uv打印+5+3mm亚克力烤漆字
	个
	4880
	
	

	6
	健康教育专栏
	预估尺寸：1.5*2.8m，材质：镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+1.2*2.4m 5mmpvc
	个
	3700
	
	

	7
	制度牌
	40*60cm木质边框广告框（含有机片、底板及挂钩）+3mmPvc
	个
	240
	
	

	8
	提示牌
	0.3*0.2m 3mm亚克力
	个
	30
	
	

	9
	门牌
	40*25cm双层镀锌板
	个
	220
	
	

	10
	大门腰线
	超透贴/磨砂贴UV打印：
1.03*0.15m*2
1.02*0.15m*2                                0.71*0.15m*2
	个
	100
	
	

	11
	预检分诊座牌
	30*28cm  3mm亚克力打印热弯
	个
	80
	
	

	12
	指引吊牌
	预估尺寸：30*80cm，材质：双层镀锌板喷漆吊牌
	个
	1000
	
	

	13
	地贴
	2*0.2m 黑胶斜纹地贴
	个
	35
	
	

	14
	中医宣传
	0.4*0.7m镀锌板激光切割焊接、喷漆、丝印+0.4*0.4m 5mmpvc
	个
	500
	
	

	15
	中医馆墙面实木线条
	宽度8-10公分实木线条
	米
	35
	
	

	16
	中医馆墙面实木小线条
	宽度2-3公分实木线条
	米
	20
	
	

	17
	中医馆墙面角花
	大小适宜的实木角花
	个
	135
	
	

	18
	展示柜实木小线条
	宽度1-2公分实木线条
	米
	15
	
	

	19
	实木雕刻门牌
	40*25cm
	块
	200
	
	

	20
	天花实木线条
	宽度4-5公分实木线条
	米
	35
	
	

	21
	顶部边吊石膏板吊顶
	边吊预计30-35公分
	米
	70
	
	

	22
	灯槽实木线条
	灯槽立面，高度
	米
	27
	
	

	23
	边吊做腻子乳胶漆
	边吊腻子乳胶漆3底2面
	平方
	33
	
	


注：本表须逐页盖章。


供应商名称（公章）：
                            年    月   日
1

